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Abstract
A study was conducted to prepare activated carbon from ZnCl2-treated oil palm kernel shell using the sequential combination of carbon dioxide and steam (CO2 + steam) as activated agent. The development of pores of activated carbon and methane adsorption on the prepared activated carbon were investigated. The results show that the sequential combination of CO2 and steam was a good combination producing activated carbon with high total pore volume of 1.0 cm3/g and BET surface area of 1548.0 m2/g. The resultant activated carbon contained microporous and mesoporous structure with a nearly balance volume percentage. The highest methane uptake in this study was 145.89 V/V at 10 bar and ambient temperature.

Keywords:  activated carbon, palm kernel shell, methane adsorption, porosity development

Abstrak
[bookmark: _GoBack]Satu kajian telah dijalankan bagi menyediakan karbon teraktif daripada isirong kelapa sawit yang dirawat bersama ZnCl2 dengan menggunakan agen pengaktifan karbon dioksida dan stim secara berturutan. Dalam kajian ini, pembangunan liang pada karbon teraktif dan penjerapan gas metana telah dikaji. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahawa kombinasi secara urutan bagi gas karbon dioksida dan stim merupakan kombinasi agen pengakifan yang baik dan menghasilkan karbon teraktif yang mempunyai jumlah isipadu liang yang tinggi iaitu 1.0 cm3/g dan luas kawasan BET sebanyak 1548.0 m2/g. Karbon teraktif yang terhasil juga mempunyai kandungan liang mikro dan liang meso yang hampir seimbang. Hasil kajian ini, penjerapan gas metana yang tertinggi adalah 145.89 V/V pada 10 bar dan suhu ambien. 

Kata kunci :  karbon teraktif, isirong kelapa sawit, penjerapan gas metana, pembangunan liang
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