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Abstract
Biogas is produced from decomposition of organic waste such as sewage sludge, animal manure, and municipality solid wastes by microorganisms in anaerobic conditions. Biogas, which consist mainly of methane is a renewable energy source. It can be used for heating, power generation or upgrading to natural gas quality. In this study, the anaerobic treatability and biogas generation potential of Cabomba furcata (C. furcata) were examined in batch digesters. C. furcata collected from Chini Lake, Pahang was utilized as a substrate in biogas  production.  Slurry samples of C. furcata were prepared in 2 different mixture i.e., C. furcata/water ratio (1:1, 1:2 and 1:3) and C. furcata/inoculums ratio (1:1, 1:2 and 1:3). Throughout the experiment, the pH range was 5.5 to 7.0 while temperature range was 25 to 30 °C to enable anaerobic digestion in mesophilic condition for a retention time of 28 days.  The results showed that the maximum  methane production achieved at ratio of 1:3 for both mixture C. furcata/water and C. furcata/inoculums with production percentages up to 1.1 and 11.9%, respectively. Moreover, the result indicated that the production of methane increased as the retention time increased. Therefore, native plant of C. furcata is a great potential as a substrate in the production of biogas for future renewable energy.

Keywords:  Cabomba furcata, methane production, anaerobic digestion, renewable energy

Abstrak
[bookmark: _GoBack]Biogas terhasil daripada penguraian sisa organik seperti kumbuhan enapcemar, baja haiwan dan sisa pepejal perbandaran oleh mikroorganisma dalam keadaan anaerobik. Biogas terdiri daripada metana sebagai sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Ia boleh digunakan untuk pemanasan, penjanaan kuasa atau peningkatan kepada kualiti gas asli. Melalui kajian ini, kebolehrawatan anaerobik dan  kebolehan penjanaan biogas oleh Cabomba furcata (C. furcata) telah diperiksa di dalam penghadam kelompok. C. furcata  telah dikumpul  dari Tasik Chini, Pahang  dan  digunakan  sebagai  substrat  dalam  penghasilan biogas.   Sampel   cair  C. furcata  disediakan  dengan  2  campuran  yang  berlainan  i.e.,  nisbah  C. furcata/air   (1:1, 1:2  dan 1:3)   dan   nisbah C. furcata/inokulum (1:1, 1:2 dan 1:3).  Sepanjang  kajian dijalankan, nilai pH adalah 5.5 hingga 7.0 manakala julat suhu ialah 25 – 30 °C menjadikan keadaan operasi penghadaman anaerobik sebagai mesofilik dan masa tahanan selama 28 hari. Keputusan kajian menunjukkan penghasilan biogas yang maksimum berlaku pada nisbah 1:3 untuk kedua-dua campuran C. furcata/air dan C. furcata/inokulum dengan peratusan penghasilan masing - masing meningkat kepada 1.1 dan 11.9%. Selain itu, keputusan juga menunjukkan penghasilan semakin meningkat apabila masa tahanan meningkat. Oleh itu, C. furcata mempunyai potensi yang bagus sebagai substrat dalam penghasilan biogas untuk tenaga yang boleh diperbaharui pada masa depan.

Kata kunci:  Cabomba furcata, penghasilan metana, penghadaman anaerobik, tenaga yang boleh diperbaharui
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